Korkeusmittariasetukset

Automaattinen kalibrointi: Kalibroi korkeusmittarin automaattisesti aina, kun laite käynnistetään. Laite jatkaa korkeusmittarin automaattista kalibrointia niin kauan kuin laite vastaanottaa GPS-signaaleja.

Ilmanpainemittaritila: Muuttuva korkeus määrittää ilmanpainemittarin mittaamaan korkeusmuutoksia liikkuessasi. Kiinteä korkeus olettaa, että laite on paikallaan kiinteässä korkeudessa, joten ilmanpaineen pitäisi muuttua ainoastaan sään vuoksi.

Painetrendit: Määrittää, miten laite tallentaa painetietoja. Tallenna aina ‑asetuksesta on hyötyä, kun tarkkailet painerintamia.

Käyrätyyppi: Tallentaa korkeuden muutokset tietyltä ajalta tai matkalta, ilmanpainetietoja tietyltä ajalta tai ympäristön painetietoja tietyltä ajalta.

Kalibroi korkeusmittari: Voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin, jos tiedät oikean korkeuden tai ilmanpaineen.