Definições do altímetro

Calibração automática: Calibra o altímetro automaticamente cada vez que liga o dispositivo. O dispositivo continua a calibrar o altímetro automaticamente enquanto tiver sinal GPS.

Modo de barómetro: A Elevação variável permite que o barómetro meça as alterações de elevação enquanto se desloca. A Elevação fixa assume que o dispositivo está estático numa elevação fixa, pelo que a pressão barométrica só deverá mudar devido a fatores meteorológicos.

Tendência de pressão: Define como o dispositivo guarda os dados relativos à pressão. Gravar sempre pode ser útil quando está à procura de frentes de pressão.

Tipo de gráfico: Regista as alterações de elevação durante um período de tempo ou uma determinada distância, regista a pressão barométrica durante um período de tempo, ou regista as alterações de pressão ambiente durante um período de tempo.

Calibrar altímetro: Permite-lhe calibrar manualmente o altímetro barométrico se souber a elevação e a pressão barométrica corretas.